Med denne modul-opbygning kan man tilføje meget specifikke egenskaber til systemet uden at skulle rode med kildekoden til selve vores 'ramme-applikation' i Max-delen, som rummer al grundfunktionaliteten – dvs. kommunikationen med Flash, brugerfladens grundstruktur, diverse interne kommunikationsveje, muligheden for at gemme projekter i filer osv. Dog er det naturligvis også muligt at modificere kildekoden til ramme-applikationen, hvis dette ønskes.

Sensorlab har, ligesom CrowdControl, valgt at benytte sig af midiprotokollen – en protokol som efterhånden har mange år på bagen, men som stadig er den mest benyttede og nemmeste måde at kommunikere med alverdens musiksoftware og -hardware på. Der er her naturligvis ikke tale om en fuld integration men en række veldefinerede beskeder, som på trods af deres umiddelbare enkelhed rummer et stort potentiale for specialiseret kontrol med lydlige parametre/events.

Derudover har de studerendes feedback på vores fremlæggelse af idé og prototype givet megen stof til refleksion i forbindelse med den sidste fase i vores produktudvikling samt idéer til eventuelle fremtidige videreudviklinger.